**Комплект документов**

**(приложение к Заявке на сертификацию продукции)**

К Заявке на сертификацию продукции Заявитель должен приложить следующие документы:

* копии лицензий на осуществление деятельности по изготовлению и конструированию продукции, выданных органом, регулирующим безопасность в области использования атомной энергии (для предприятий Российской Федерации);
* программу обеспечения качества, разработанную в соответствии с требованиями НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» (при наличии);
* копию сертификата соответствия, подтверждающего пожарную безопасность (на продукцию), согласно Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69–ФЗ «О пожарной безопасности»;
* копии документов о качестве (формуляр, паспорт, этикетка, свидетельство об изготовлении, сертификат качества) комплектующих изделий и материалов основных деталей;
* копии свидетельств об утверждении типа средств измерений, входящих в состав сертифицируемой продукции и подлежащих утверждению типа согласно Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
* технические условия, технические требования или техническое задание;
* сборочные чертежи и спецификации сертифицируемой продукции;
* чертежи основных деталей;
* заключение о соответствии технической документации обязательным требованиям (в случае если техническая документация на сертифицированную продукцию подлежит оценке соответствия в форме экспертизы технической документации на продукцию);
* программы и методики испытаний, методики (методы) измерений и свидетельства об их аттестации (при наличии);
* расчеты на прочность, сейсмостойкость, надежность и другие расчеты, включенные в спецификацию сборочного чертежа сертифицируемой продукции;
* программу обеспечения качества для продукции, выпускаемой на территории Российской Федерации или руководство по качеству (с переводом на русский язык) для продукции, выпускаемой за пределами Российской Федерации (при наличии);
* справки об оснащенности испытательным оборудованием предприятия-изготовителя продукции (в случае сертификации продукции по схеме 3с или 4с);
* сведения о поставках на объекты использования атомной энергии (референт лист);
* протоколы испытаний1 (приемочных, приемо - сдаточных, периодических, инспекционных и т.п.2), а также протоколов испытаний в зарубежных лабораториях (при наличии);
* перечень привлекаемых организаций, предоставляющих услуги при изготовлении, с указанием объема предоставляемых услуг и наличия у них необходимых разрешительных документов.

Орган по сертификации, с учетом специфики продукции, степени ее влияния на безопасность объектов использования атомной энергии, объема и продолжительности производственного цикла изготовления продукции, стабильности условий производства, репутации предприятия по отношению к качеству продукции, качества используемых комплектующих изделий и материалов имеет право затребовать у Заявителя (изготовителя, поставщика) предоставления дополнительных документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.

|  |
| --- |
| 1 Протоколы испытаний должны быть выданы испытательными лабораториями, аккредитованными Госкорпорацией «Росатом» на право проведения испытаний продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии. Протоколы, выданные другими испытательными лабораториями, могут быть признаны в качестве документов, подтверждающих выполнения требований к продукции, в случае невозможности проведения необходимых испытаний в лабораториях аккредитованных Госкорпорацией «Росатом», в соответствии с ГОСТ Р 50.08.04 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Результаты (протоколы) испытаний продукции. Порядок признания. |
| 2 Вид и состав испытаний определяются стандартами системы разработки и постановки продукции на производство и техническими условиями на продукцию. |